比选文件

附件     视觉激光打标机采购与安装项目技术要求

一、项目简介
项目名称：视觉激光打标机
交货期：50天
二、主要参数、结构、功能要求
设备主要参数要求
激光波长1064nm。
平均输出功率：100W。
输出功率调整范围10%～100%。
激光器重复频率：27KHz～60KHz。
激光器光束质量应能满足打标要求，参考值M2＜1.2～2。
打标范围满足：150mm×150mm。打标深度0.01mm～1.5mm（可调，视材料而定）。
打标最小字符≤0.3mm；最小线宽≤0.032mm。
打标线速应满足打标需求，至少满足0～7000mm/s可调（允许高于7000mm/s）。
设备功能及结构
设备由激光器、光学系统、控制系统、冷却系统、视觉系统、机柜等组成。
配有流水线（输送带），能适用主要产品的打标要求，并可提供导向、挡边机构或定位块等。
配有高精度视觉系统，系统包含视觉定位打标和视觉检测功能，可识别混料、漏打等问题，发现异常可及时报警、停止工作。
打标字体为线性字体。设备配有多种打标字体，包括英文、数字、中文、符号等，其中英文字体必须包含T-Romanm，中文字体必须包含T-宋体。字高可调，字体可更换选择，可环形排列。
打标的文件可用CAD编排，再导入打标软件进行调整，最后确定打标。
打标机配有红光定位指示系统，方便进行模拟打标。打标效果应满足字体、二维码等清晰可见但不烧伤表面。
设备的冷却形式采用风冷。
设备配有相应的脚踏开关，可以利用脚踏开关启动打标。
设备配有各种安全保护装置，包括但不限于过流保护、过温保护、过压保护。
电脑配置：工控机，英特尔i5处理器，8G内存，存储≥256G，显示器21寸以上。
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